*Załącznik nr 1 do OPZ*

**Województwo Świętokrzyskie**

**Powiat Buski 2601**

**Jednostka ewidencyjna 260101\_5 – Busko-Zdrój – obszar wiejski**

**Obręby ewidencyjne:**

**260101\_5.0009 Nowy Folwark**

**260101\_5.0022 Młyny**

**260101\_5.0033 Skorzów**

**260101\_5.0029 Podgaje**

**260101\_5.0020 Łagiewniki**

**260101\_5.0001 Baranów**

**260101\_5.0002 Bilczów**

**260101\_5.0031 Ruczynów**

**260101\_5.0016 Kostki Duże**

**260101\_5.0042 Wolica**

**Zakres zamówienia dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków**

**oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być
wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia**

1. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB dla obrębów ewidencyjnych niżej wymienionych:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR ZADANIA** | **Obręb** | **Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB** | **Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem** | **Liczba punktów granicznych w postaci wektorowej** | **Liczba działek ogółem** | **Liczba działek w postaci wektorowej** | **Mapa ewidencyjna** | **Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB** |
| **Id** | **Nazwa** | **postać mapy** | **Skala mapy źródłowej** | **Układ współrzęd.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | 260101\_5.0009 | Nowy Folwark | 1) Scalenie gruntów wyk. w 1979 r.2) Obszar wyłączony ze scalenia- brak danych z pomiaru.3) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 2100 | 856 | 1054 | 208 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: -przeciętny błąd położenia punktu 0,1851m, - max. błąd położenia 0,6210 m.Brak danych dotyczących osnowy wykorzystanej do założenia EGiB dla obszaru wyłączonego ze scalenia. |
| **2** | 260101\_5.0022 | Młyny | 1) Scalenie gruntów wyk w 1978r 2) Nowy pomiar do założenia ewid, gruntów wyk. w 1960 r. dla terenów zabudowanych wyłączonych ze scalenia - dokumentacja niekompletna3) dokumentacja uwłaszczeniowa | 3300 | 1028 | 1159 | 169 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **3** | 260101\_5.0033 | Skorzów | 1) Scalenie gruntów wykonane w latach 1988 – 1989 r.2) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 1400 | 646 | 496 | 67 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m- max błąd położenia 0,6210 m. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **4** | 260101\_5.0029 | Podgaje | 1) Scalenie gruntów wyk. w latach 1969 – 1970 r.2) Częściowa wymiana gruntów z 1979 r.3) Aktualizacja II faza z 1981r.4) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 2100 | 737 | 779 | 35 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m - maksymalny błąd położenia 0,6210 m.. |
| **5** | 260101\_5.0020 | Łagiewniki | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów z 1957 – 1958 r.2) Nowy pomiar i aktualizacja rozpoczęta (przerwana) w 1981 r. pod kątem przyszłego scalenia gruntów zakończona w latach 1985-1986 3) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 2850 | 2452 | 1323 | 615 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **6** | 260101\_5.0001 | Baranów | 1) Scalenie gruntów wyk. w latach - 1974-1977 r. | 1800 | 323 | 550 | 38 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **7** | 260101\_5.0002 | Bilczów | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w latach 1957-1960 r.2) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 3900 | 821 | 1308 | 24 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **8** | 260101\_5.0031 | Ruczynów | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w 1957-19582) Kontrola terenowa z 1982 r.3) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 2200 | 536 | 829 | 20 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując:- przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m- maksymalny błąd położenia 0,6210 m. |
| **9** | 260101\_5.0016 | Kostki Duże | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w 1957–1958 r. 2) nowy pomiar 3) aktualizacja z 1965 r. 4) aktualizacja z 1975 r.5) Scalenie cz. gruntów z 2014r.5) dokumentacja uwłaszczeniowa | 2500 | 813 | 838 | 132 | hybrydowa,(dla 76 działek po scaleniu - wektorowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując:- przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m- maksymalny błąd położenia 0,6210 m.Dla obszaru objętego scaleniem gruntów obr. Kostki Duże z 2014 r. osnowa w układzie 2000. |
| **10** | 260101\_5.0042 | Wolica | 1) Scalenie gruntów wykonane w latach - 1980 – 1982 r. | 800 | 564 | 267 | 119 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując:- przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m- maksymalny błąd położenia 0,6210 m. |

Liczbę punktów granicznych w poszczególnych przedziałach błędów określono w projekcie modernizacji – załącznik nr 4 do OPZ.

1. Informacje dotyczące liczby operatów technicznych, liczby budynków oraz postaci mapy zasadniczej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR ZADANIA** | **Obręb ewidencyjny** | **Liczba operatów techn. dotyczących EG do wykorzystania** | **Liczba budynków ujawnionych w EGiB** | **Dodatkowe informacje o MZ** |
| **Id** | **nazwa** |
| **1** | 260101\_5.0009 | Nowy Folwark | 137 | 310 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **2** | 260101\_5.0022 | Młyny | 163 | 549 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **3** | 260101\_5.0033 | Skorzów | 82 | 229 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **4** | 260101\_5.0029 | Podgaje | 72 | 282 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **5** | 260101\_5.0020 | Łagiewniki | 279 | 444 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **6** | 260101\_5.0001 | Baranów |  60  | 165 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **7** | 260101\_5.0002 | Bilczów | 42 | 378 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **8** | 260101\_5.0031 | Ruczynów | 35 | 215 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **9** | 260101\_5.0016 | Kostki Duże | 81 | 301 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **10** | 260101\_5.0042 | Wolica | 77 | 220 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |

1. **Założenie ewidencji budynków nie jest przedmiotem niniejszego opracowania**. Aktualna EGiB zawiera informację o budynkach i lokalach.
2. Mapa EGiB oraz mapa zasadnicza prowadzone są w układzie **PUWG 2000 strefa 7**, w programie **EwMapa** firmy GEOBID.
3. Od 2001 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej.
4. W 2001 r. ewidencyjna mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową.
5. Od 2007 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy zasadniczej w postaci wektorowej.
6. W 2009 r. zasadnicza mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową.